Modu

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | 是否必须 | 数据类型 | 典型值 | 取值范围 | 默认值 |
| action | 否 | srting | “distri” | {“distri”, “partable”,  “timtable”,  “aisdata”,  “signal”} | “distri” |
| action\_all | 否 | Boolean | True | True, False | True |
| lat | 否 | Float | 23.4 | -90~90 | 31.8029 |
| lon | 否 | Float | 43.5 | -180~180 | 102.0 |
| height | 否 | Integer | 600 | 大于0 | 600 |
| vesnum | 否 | Integer | 500 | 大于0 | 500 |
| obtime | 否 | Integer | 60 | 大于0 | 60 |
| ant\_pitch | 否 | Integer | 0 | -180~180 | 0 |
| ant\_azimuth | 否 | Integer | 0 | 0~360 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |